Wi-SUN Network Test Report

# Test Information

|  |  |
| --- | --- |
| Test Type: | PING |
| Started: | 2025-10-15 18:25:20 |
| Format: | Word Document |

# Test Results

# Test Results

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sr No.** | **IP Address** | **Device Label** | **Hop Count** | **Packets TX** | **Packets RX** | **Loss (%)** | **Min RTT (ms)** | **Max RTT (ms)** | **Avg RTT (ms)** | **Mdev (ms)** | **Connection Status** |
| 1 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2537 | WN-L031-30 | 1 | 10 | 10 | 0.0% | 134.114 | 1088.746 | 402.155 | 324.668 | Connected |
| 2 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2523 | WN-L032-30 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 556.443 | 1806.359 | 858.371 | 354.628 | Connected |
| 3 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:252B | WN-L033-30 | - | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |
| 4 | FD12:3456::62A4:23FF:FE37:A3B3 | WN-L034-30 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 270.573 | 3231.041 | 1841.291 | 1116.252 | Connected |
| 5 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:285B | WN-L035-30 | 3 | 10 | 9 | 10.0% | 381.353 | 10449.101 | 7887.976 | 2982.095 | Unstable |
| 6 | FD12:3456::62A4:23FF:FE37:A3A1 | WN-L036-30 | - | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |
| 7 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2539 | WN-L037-30 | 4 | 10 | 10 | 0.0% | 5945.686 | 9944.309 | 8487.344 | 1331.557 | Connected |
| 8 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:285C | WN-OF04-34 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 455.222 | 1366.844 | 912.603 | 232.128 | Connected |
| 9 | FD12:3456::92FD:9FFF:FEEE:9DF7 | WN-L050-30 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 265.402 | 1031.323 | 505.782 | 244.401 | Connected |
| 10 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:285D | WN-L051-30 | 2 | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |