Wi-SUN Network Test Report

# Test Information

|  |  |
| --- | --- |
| Test Type: | PING |
| Started: | 2025-10-18 12:13:31 |
| Format: | Word Document |

# Test Results

# Test Results

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sr No.** | **IP Address** | **Device Label** | **Hop Count** | **Packets TX** | **Packets RX** | **Loss (%)** | **Min RTT (ms)** | **Max RTT (ms)** | **Avg RTT (ms)** | **Mdev (ms)** | **Connection Status** |
| 1 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2537 | WN-L031-30 | 1 | 10 | 9 | 10.0% | 693.235 | 2846.768 | 1804.892 | 753.502 | Unstable |
| 2 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2523 | WN-L032-30 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 4138.785 | 10238.240 | 8584.776 | 1638.651 | Connected |
| 3 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:252B | WN-L033-30 | - | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |
| 4 | FD12:3456::62A4:23FF:FE37:A3B3 | WN-L034-30 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 1240.637 | 11012.530 | 9076.997 | 2732.134 | Connected |
| 5 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:285B | WN-L035-30 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 4397.611 | 7856.821 | 6031.030 | 1040.774 | Connected |
| 6 | FD12:3456::62A4:23FF:FE37:A3A1 | WN-L036-30 | - | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |