Wi-SUN Network Test Report

# Test Information

|  |  |
| --- | --- |
| Test Type: | PING |
| Started: | 2025-10-18 12:17:57 |
| Format: | Word Document |

# Test Results

# Test Results

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sr No.** | **IP Address** | **Device Label** | **Hop Count** | **Packets TX** | **Packets RX** | **Loss (%)** | **Min RTT (ms)** | **Max RTT (ms)** | **Avg RTT (ms)** | **Mdev (ms)** | **Connection Status** |
| 1 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2537 | WN-L031-30 | 1 | 10 | 10 | 0.0% | 411.313 | 4797.081 | 2549.570 | 1978.848 | Connected |
| 2 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2523 | WN-L032-30 | 2 | 10 | 7 | 30.0% | 2241.279 | 10529.259 | 6791.740 | 2377.018 | Unstable |
| 3 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:252B | WN-L033-30 | - | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |
| 4 | FD12:3456::62A4:23FF:FE37:A3B3 | WN-L034-30 | 2 | 10 | 10 | 0.0% | 2488.088 | 4640.537 | 3835.555 | 729.313 | Connected |
| 5 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:285B | WN-L035-30 | 3 | 10 | 5 | 50.0% | 391.593 | 746.610 | 639.513 | 126.172 | Unstable |
| 6 | FD12:3456::62A4:23FF:FE37:A3A1 | WN-L036-30 | - | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |
| 7 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:2539 | WN-L037-30 | 4 | 10 | 8 | 20.0% | 1058.306 | 3608.797 | 2308.074 | 870.684 | Unstable |
| 8 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:285C | WN-OF04-34 | 2 | 10 | 9 | 10.0% | 8146.883 | 11900.058 | 10624.052 | 1250.874 | Unstable |
| 9 | FD12:3456::92FD:9FFF:FEEE:9DF7 | WN-L050-30 | 3 | 10 | 10 | 0.0% | 7988.442 | 15141.827 | 12382.478 | 2277.898 | Connected |
| 10 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:285D | WN-L051-30 | 3 | 10 | 10 | 0.0% | 526.428 | 3056.348 | 1715.742 | 910.848 | Connected |
| 11 | FD12:3456::B635:22FF:FE98:253F | WN-L038-30 | 4 | 10 | 0 | 100.0% | - | - | - | - | Failed |